|  |
| --- |
|  |
| ДСНС України  **ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ**  **(Тернопільський ЦГМ)** |

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань, його категорія:** | Тернопільський обласний центр з гідрометеорології  46003, м. Тернопіль, вул. Новий Світ,17  Код ЄДРПОУ: 21134644 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельнимсловником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися**  **стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предметазакупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | Код ДК 021:2015 – 44210000-5 Кострукції та їх частини (секції огорожі, стовпи огорожі, ворота, хвіртка) |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі:** | [UA-2024-05-17-007859-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-17-007859-a) |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Металеві каркаси секцій огорожних зі стовпами, хвірткою та воротами повинні бути виготовлені зі сталевого прокату з кованими елементами, та мають бути стійкими до вандалізму і руйнуванню. Антикорозійний захист металоконструкцій виробів повинно бути реалізовано фарбуванням поліестером чорного кольору та мати стійкість металоконструкцій до навколишнього середовища в процесі експлуатації.  Вся конструкція повинна бути виконана з металу методом аргоно-дугової зварки.  Для встановлення стовпчиків в їх конструкції повинні бути передбачені закладні елементи. Кріплення секцій огорожі до стовпчиків повинно бути виконано за допомогою болтового з’єднання без використання зварювання. Для кріплення воріт в їх комплекті повинні бути петлі.  Конструкція має відмінно тримати форму і має мати стійкість до механічних та кліматичних умов.  Матеріал несучої конструкції - Сталь, ковані елементи; зварка-аргоно-дугова;  Покриття та колір композиції - поліестер чорний;  Температурний діапазон (не менше) - від-40 до +60о С; |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | Відповідно до розміру бюджетного призначення, визначеного відповідно до кошторисних призначень  на 2024 рік. |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі:** | 139180,00 грн (сто тридцять дев’ять тисяч сто вісімдесят грн.) з ПДВ. |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари та послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідної продукції. |
|  | **Кількість закупівлі:** | -Секції огорожі 1500мм х 2000мм - 33 шт.  - Ворота 4000 мм х 1800 мм – 1 шт.  - Хвіртка 1200 мм х 1800 мм – 1шт.  - Стовпи 60х60х2000 мм – 33 шт |
| 8 | **Процедура закупівлі:**  Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, щопідтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178; |