

ДСНС України

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ**

**(Дніпропетровський РЦГМ)**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології49044, місто. Дніпро, вулиця. Гоголя, будинок 19Код ЄДРПОУ: 19430915 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** |  Код ДК 021:2015 -34110000-1 – Легкові автомобілі Легковий автомобіль Renault Duster (або еквівалент) |
| 3 | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** | Відкриті торги з особливостями UA-2024-07-10-005637-a |
| 4 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2024 рік |
| 6 | **Очікувана вартість:**  | 860 000,00 грн. з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів. |
| 8 | **Кількість закупівлі:** | 1 одиниця |
| 9 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: |
| **Легковий автомобіль, який є предметом закупівлі, на момент поставки повинен бути укомплектований пакетом документів необхідних для його реєстрації в органі (підрозділі) внутрішніх справ, відповідно до законодавства України.****Завдання**: закупівля легкового автомобіля проводиться для забезпечення ефективного виконання працівниками комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Дніпропетровського РЦГМ основних виробничих завдань а саме: – відбір проб поверхневих вод,– відбір проб ґрунтів,– доставка приладів, обладнання та працівників до пунктів спостережень, – експедиційні обстеження атмосферного повітряз урахуванням місць розташування пунктів спостережень (точок відбору проб) та специфіки діяльності на територіях Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.Автомобіль повинен бути адаптований до українських доріг, його технічні вимоги мають враховувати необхідність виключення можливості виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних із пристосуванням автомобіля до роботи на дорогах в межах міста, у міжміському сполученні, в безпосередньої близькості до точок відбору проб поверхневих вод (річки, водосховища) по ґрунтовим дорогам. Авто має споживати невелику кількість палива, бути невибагливим в експлуатації та стійким до зовнішніх чинників зносу.**Автомобіль, що закуповується, повинен мати наступні технічні характеристики та мати комплектацію не гірше ніж наведено в таблиці нижче:**

|  |  |
| --- | --- |
| Автомобіль (шасі, формула коліс)  | 4х2 |
| Кількість сидячих місць, без водія | 4 |
| Колір  | Білий або сірий |
| Тип двигуна  | Дизель |
| Екологічні норми | не менше ніж ЄВРО-5 |
| Робочий об’єм двигуна | не менше ніж 1461 куб.см. |
| Потужність двигуна | не менше 115 к.с. |
| Коробка передач  | механічна |
| Трансмісія  | 6-ти ступенева  |
| Колеса і шини  | сталеві диски, шини 215/65 R16 |
| Гальмівна система  | гальмівна система з ABS  |
| Рульовий механізм, тип | з електропідсилювачем  |
| Об’єм паливного бака | не менше 50 (л) |
| Витрата пального (міський цикл) | не більше 4.8 (л/100 км) |
| Витрата пального (комбінований цикл) | не більше 4.7 (л/100 |
| Максимальна швидкість  | не менше 158 (км/год) |
| Кліренс без навантаження | не менше 210 (мм) |

|  |
| --- |
| **Комплектація:** |
| **Базова комплектація:** |
| Передні подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення) |
| Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира |
| Шторки-подушки безпеки |
| ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі) |
| ABS (антиблокувальна система гальм) |
| EBA (система допомоги при екстреному гальмуванні) |
| EBD (електронна система розподілу гальмівних зусиль) |
| TPMS (система моніторингу тиску в шинах) |
| LED денні ходові вогні та ближнє LED світло |
| Повторювачі сигналів поворотів |
| Передні протитуманні ліхтарі |
| Датчик світла |
| Ліхтар заднього ходу |
| Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення |
| Три задніх з'ємних підголівника |
| Передні ремені безпеки, що не регулюються за висотою |
| Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами |
| Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь |
| Датчик нагадування про непристебнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX |
| Пластиковий захист двигуна для версій 4х2 |
| Повнорозмірне запасне колесо |
| Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці) |
| Індикатор перемикання передач |
| Бортовий комп'ютер |
| Круїз-контроль + обмежувач швидкості |
| Режим ECO водіння |
| Центральний замок |
| Ключ з дистанційним керуванням |
| Кондиціонер |
| Задній парктронік |
| Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія |
| Задні електросклопідйомники |
| Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною |
| Спинки заднього ряду сидінь, що складаються в пропорції 1/3 та 2/3 |
| Обігрів заднього скла |
| Чорні поздовжні леєри  |
| Мультимедійна система: 8"сенсорнийекран,USB,Bluetooth,підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto\*\*,радіо,медіа, телефонзгучним зв'язком,4 динаміки,деннийта нічний режими, управління на кермовійколонці,налаштування автомобіля,система ECO Моніторинга |

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**1. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні та не експлуатувався на виставках та тест-драйвах), технічно справним та виготовленим не раніше 2024 року. Учасник гарантує, що запропонований товар не повинен мати дефектів.
2. Характеристики запропонованого учасником товару повинні відповідати технічним, якісним та кількісним вимогах замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(-ах), до якої(-их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи);
3. Учасник забезпечує проведення гарантійного обслуговування впродовж гарантійного терміну, який повинен становити не менше 36 місяців або 100 000 км пробігу. Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання товару (Гарантійний лист учасника);
4. Якщо учасник подає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, який зазначено в документації та запропонованого учасником еквіваленту з технічними характеристиками не гірше зазначених. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.
5. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, в тому числі Законом України «Про охорону навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами.
6. Усі витрати пов’язані з доставкою товару бере на себе Постачальник.

**Місце поставки товару:** 49044, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Гоголя, будинок 19**Строк поставки товару –** до 31.08.2024 року |