|  |
| --- |
|  |
| ДСНС УкраїниХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ(Харківський РЦГМ) |

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Харківський регіональний центр з гідрометеорології61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 48Код ЄДРПОУ: 06596471 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** |  Код ДК 021:2015 -34110000-1 – Легкові автомобілі Легковий автомобіль Renault Duster (або еквівалент) |
| 3 | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** | Відкриті торги з особливостями [UA-2024-06-11-010220-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-11-010220-a) |
| 4 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2024 рік |
| 6 | **Очікувана вартість:**  | 800 000,00 грн з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів. |
| 8 | **Кількість закупівлі:** | 1 одиниця |
| 9 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: |
| **Легковий автомобіль, який є предметом закупівлі, на момент поставки повинен бути укомплектований пакетом документів необхідних для його реєстрації в органі (підрозділі) внутрішніх справ, відповідно до законодавства України.****Завдання**: Закупівля легкового автомобіля проводиться для перевезення працівників Харківського регіонального центру з гідрометеорології, спеціалізованих приладів, гідрометеорологічного обладнання та запасних частин до ЗВТ з метою проведення спеціалізованих робіт з обстеження наслідків стихійних гідрометеорологічних явищ, обстеження зон затоплення в басейнах річок, гідроморфологічного обстеження річок, відбору проб води для здійснення гідробіологічного моніторингу, проведення фізико-хімічного аналізу поверхневих вод в межах Харківської, Полтавської областей, доставки спеціалістів до пунктів спостережень для виконання гідрометеорологічних спостережень та робіт.

|  |  |
| --- | --- |
| Пальне | бензин |
| Коробка передач | Механічна, не менше 5 передач |
| Привід  | Повний 4х2 |
| Потужність двигуна | Не менше 115 к.с. |
| Обертальний момент двигуна | Не менше 156 НМ |
| Об’єм двигуна | Не менше 1598 см3 |
| Кількість циліндрів/клапанів | Не менше 4/16 |
| Норма токсичності | Не менше Євро 5 |
| Рульовекерування | Електропідсилювач керма |
| Витрати палива | Міський цикл – 7,2-9,4(л/100 км)Комбінований цикл - не більше 8,1(л/100 км)Заміський цикл –7,0-9,0 (л/100 км) |
| Колір | Білий |
| Довжина  | Не менше 4 341 мм |
| Колісна база | Не менше 2 673 мм |
| Кліренс  | Не менше 210 мм |
| Об'єм паливного бака | Не менше 50 л |
| Об'єм багажного відділення | Не менше 414 л |
| Об'єм багажного відділення при складених сидіннях заднього ряду | Не менше 1559 л |
| Розмір шин | Не менше R16 |

|  |
| --- |
| Система курсової стійкості + система допомоги при старті на підйомі |
| ABS (антиблокувальна система гальм) |
| Система допомоги при екстреному гальмуванні) + електронна система розподілу гальмівних зусиль) |
| Система контролю рухупри спуску |
| TPMS (індикатортиску в шинах) |
| Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення) |
| Подушки-шторки безпеки |
| Центральний замок |
| Повнорозмірне запасне колесо |
| Бортовий комп'ютер |
| Круїз-контроль + обмежувач швидкості |
| Датчик світла |
| LED денні ходові вогні |
| Клімат-контроль |
| Повітроводи для заднього ряду сидінь |
| Передні та задні електросклопідйомники |
| Кермова колонка, щорегулюється за висотою та глибиною |
| Сидіння водія з регулюванням за висотою |
| Спинки заднього ряду сидінь, щоскладаються в пропорціі 1/3 та 2/3 |
| Сумка-дорожній набір |
| Мультимедійна система з екраном 8” |
| Передні протитуманні ліхтарі |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівом та датчиком зовнішньої температури |
| Задній парктронік |
| Сидіння водія зрегулюванням за висотою,підлокітником та поперековою підтримкою |
| Підігрів передніх сидінь |
| Камера заднього огляду |

1. **Загальні вимоги до предмету закупівлі:**
2. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні та не експлуатувався на виставках та тест-драйвах), технічно справним та виготовленим не раніше 2024 року. Учасник гарантує, що запропонований товар не повинен мати дефектів.
3. Характеристики запропонованого учасником товару повинні відповідати технічним, якісним та кількісним вимогах замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(-ах), до якої(-их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи);
4. Учасник забезпечує проведення гарантійного обслуговування впродовж гарантійного терміну, який повинен становити не менше 36 місяців або 100 000 км. Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання товару (Гарантійний лист учасника);
5. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.
6. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, в тому числі Законом України «Про охорону навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами.
7. Усі витрати пов’язані з доставкою товару бере на себе Постачальник.

**Місце поставки товару:** 61002, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Чернишевська, буд. 48**Строк поставки товару –** до 31.08.2024 року.Якщо учасник подає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, який зазначено в документації та запропонованого учасником еквіваленту з технічними характеристиками не гірше зазначених. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником. |