|  |
| --- |
| **Изображение выглядит как текст, канделябр, символ, Шрифт  Автоматически созданное описание** |
| ДСНС України**ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ****(Чернівецький ЦГМ)** |

 **ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:** | Чернівецький обласний центр з гідрометеорології 58002, Україна, м. Чернівці, вул. Глінки,1 Код ЄДРПОУ: 21425063 |
| 2 | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** | «Вимірювач метеорологічної дальності видимості ВВ1 або еквівалент» (за ДК 021:2015 – 38120000-2 — Метеорологічні прилади) |
| 3 | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** | Відкриті торги з особливостями [UA-2024-05-30-002160-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-30-002160-a) |
| 4 | **Процедура закупівлі:**Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** | враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2024 рік |
| 6 | **Очікувана вартість:**  | 756 000,00 грн з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відбувалося на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих комерційних пропозицій на момент вивчення ринку згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін. |
| 8 | **Кількість закупівлі:** | 3 штуки |
| 9 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** | Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: |
| Завдання: Закупівля вимірювача метеорологічної дальності видимості проводиться з метою безперервного автоматичного вимірювання метеорологічної оптичної дальності видимості для метеорологічного обслуговування авіації та забезпечення безпеки польотів. Робота вимірювача метеорологічної дальності видимості ВВ-1 або еквівалента, базується на визначенні коефіцієнта прямого розсіювання інфрачервоного випромінювання на атмосферних аерозольних частинках**Відомості про Товар, необхідні технічні та якісні характеристики**1. **Відомості про Товар, необхідні технічні та якісні характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування обладнання | Опис основних технічних характеристик | Одиниця виміру | К-ть |
| Вимірювач метеорологічної дальності видимості ВВ1 «або еквівалент» | Діапазон вимірів МДВ – від 20 до 50000 м.Одиниці вимірювання – метр.Точність – від 20 м до 10000 м - ± 10%,– від 10000 м до 20000 м - ± 20%,– від 20000 м до 50000 м - ± 30%.Час відновлення даних – 15 с.Інтерфейс - RS-485.Код вихідної інформації – ASCII.Робочий діапазон температури – від мінус 40 до плюс 50 °C.Живлення вимірювача – мережа змінного струму напругою від 187 до 242 В, частотою (50±1)Гц.Споживана потужність – не більше 140 ВА.Габаритні розміри – 2500x1000x550 ммВага – 18 кг.Середній час напрацювання на відмову – не менше 10000 год.Повний середній строк служби – не менше 10 років.Міжкалібрувальний інтервал - не більше 12 місяців. | шт. | 3 |

1. **Вимоги до Товару:**
	1. Товар повинен відповідати стандартам міжнародної організації цивільної авіації (далі – IKAO), що підтверджується діючим Сертифікатом, виданим повноважним авіаційним органом України, бути дозволеним до використання в Україні та мати свідоцтво про калібрування.
	2. Для забезпечення відповідності даних спостережень на гідрометеорологічній мережі України товар повинен входити до «Переліку дозволених до використання типів засобів вимірювальної техніки та вимірювальних інформаційних систем гідрометеорологічного призначення» (далі - Перелік), затвердженого наказом УкрГМЦ від 20.12.2013 №241 зі змінами.
	3. Товар повинен бути сумісним з встановленими та діючими на даний час на злітно-посадковій смузі (далі-ЗПС) приладами, вимірювачами метеорологічної дальності видимості (на ЗПС встановлено 3 прилади ВВ-1) і забезпечувати отримання репрезентативних даних для ЗПС, тобто бути однотипним та з однаковим принципом вимірювання прозорості атмосфери.
	4. Товар повинен бути новим, таким, що не був раніше в експлуатації, в оригінальній заводській упаковці, у справному стані та здатним виконувати свої функції в повному обсязі. Товар повинен постачатися разом з гарантійним талоном.
2. **Гарантії:**
	1. Учасник гарантує якість та надійність поставленого Товару протягом строку гарантії, який визначено заводом виробником, але не менше 18 (вісімнадцять) місяців, з дати введення його в експлуатацію та не менше 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати виготовлення.
3. **Строк поставки Товару**:
	1. Поставка Товару здійснюється силами та засобами Постачальника з дати підписання Договору, але не пізніше 01 листопада 2024 року.Поставка здійснюється за адресою: 58018, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Л.Каденюка, 30, АМСЦ Чернівці.
4. **Ціна пропозиції** крім вартості Товару включає:
	1. Податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені.
	2. Витрати на поставку Товару.
	3. Витрати на завантаження та розвантаження Товару.

*У разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом «або еквівалент»* |